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PROJETO DE PESQUISA · L5
Downburst: campo de vento, critério de regime e carga em estruturas leves
Pesquisador responsável: Luciano Andrey Schädler · Estado: minuta para submissão a fomento
1. CONTEXTO E PROBLEMA
O motor separa rajada sinótica de downburst, mas o critério de troca (CAPE acima de 1000 J/kg e rajada acima de 50 km/h) é hipótese ainda sem calibração. Downbursts costumam governar o dano em galpões leves.
2. PERGUNTA DE PESQUISA
Quando o perfil radial de downburst governa o projeto em vez da rajada sinótica, e como detectá-lo a tempo?
3. OBJETIVOS
Geral: Calibrar um critério objetivo de regime e quantificar a carga associada.
Específicos:
Reconstruir eventos com dados de estações, satélite e relâmpagos.
Comparar perfis empíricos de downburst com os danos observados.
Calibrar o critério de troca de regime.
4. MÉTODOS
Modelos empíricos de perfil radial; varredura paramétrica contra cada octante; análise de eventos reconstruídos com cautela.
5. INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE DADOS
GPU para varredura massiva; dados de GLM e estações.
Parque disponível: GPU RTX 5060 Ti (16 GB) em estação local, servidor VPS com o site Ventos de Toledo, API de modelos de linguagem. Ampliação de GPU: A CONFERIR conforme edital.
6. PRODUTOS ESPERADOS
Critério de regime com intervalo de confiança.
Artigo de revisão aplicada.
Atualização do motor.
7. ESCALABILIDADE
Fenômeno comum em clima subtropical e tropical.
8. RISCOS E MITIGAÇÃO
Eventos curtos e pouco medidos.
Reconstrução com dados esparsos.
9. ÉTICA, DADOS E LGPD
Rotular reconstruções como estimativa.
10. INDICADORES DE SUCESSO
Acerto do critério em eventos conhecidos; erro de carga estimada.
11. REFERÊNCIAS E STATUS DE VERIFICAÇÃO
	Cód.
	Referência
	Status
	Fonte

	R10
	Holmes e Oliver, modelo empírico de downburst (Eng. Structures 2000)
	A CONFERIR
	—

	R13
	Goodman et al., GOES-R GLM (Atmos. Research 2013)
	A CONFERIR
	—

	R18
	Solari, downbursts e carga de vento (Front. Built Env. 2020)
	A CONFERIR
	—

	R19
	Revisão do campo de vento de downbursts (Buildings 2024)
	VISTA
	mdpi.com/2075-5309/14/9/2653


VISTA = conteúdo consultado diretamente. A CONFERIR = citação conhecida da literatura, ainda sem verificação de DOI e página; não citar em peça externa antes de conferir.
12. CRONOGRAMA E ORÇAMENTO
Cronograma de 24 meses em quatro semestres (coleta e base, modelagem, validação, publicação e escala): A CONFERIR conforme edital. Orçamento (bolsas, GPU, campo, publicação): A CONFERIR. Fontes possíveis de fomento, ainda a confirmar abertura e regras: CNPq, Fundação Araucária, Finep, Fundo da própria instituição.
13. PENDÊNCIAS ANTES DE SUBMETER
Conferir DOI, volume e página das referências marcadas A CONFERIR.
Definir equipe, bolsistas e orientações com a coordenação do Bio Park.
Confirmar edital, prazos e contrapartida.
Revisão jurídica de termo de uso, LGPD e propriedade intelectual dos dados.
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